## 논리 드라이브 예제

### 예제 1

어레이가 세 개의 1GB 드라이브를 포함합니다. 반복되지 않거나 패리티 저장 영역을 갖는 어레이에서 모든 드라이브를 사용하는 RAID 레벨-0을 지정한 다음 1000을 입력하십시오. 논리 드라이브는 실제로 3으로 나눌 수 있는 1000보다 작으면서도 가장 가까운 수인 999MB만을 사용합니다.

###

### 예제 2

어레이가 세 개의 1GB 드라이브를 포함합니다. 어레이에서 모든 드라이브에 디스크 미러링 및 스트라이프 데이터를 제공하는 RAID 레벨-1을 지정합니다. 데이터가 미러링되기 때문에 논리 드라이브의 용량은 어레이에서 그룹화된 하드 디스크 드라이브의 물리적 용량의 50%입니다. 1000을 입력한 경우 논리 드라이브 크기의 2배인 2000MB의 물리적 용량이 사용됩니다. 3으로 나눌 수 있는 2000보다 적으면서도 가장 가까운 수는 1998이므로 실제로 1998MB 공간이 사용됩니다. 논리 드라이브 크기는 999MB이며 이것은 물리적 용량의 50%입니다.

###

### 예제 3

어레이가 세 개의 1GB 드라이브를 포함하며 RAID 레벨-5를 지정합니다. 데이터가 어레이의 모든 세 개의 드라이브에 스트라이프되지만 공간은 여유 저장 영역에 사용되는 하나의 드라이브의 공간과 동일합니다. 그러므로, 1000을 입력한 경우 데이터에 사용될 수 있는 공간인 2 (드라이브)로 나눌 수 있기 때문에 1000이 크기(MB) 필드에 그대로 남아 있습니다. 사용되는 물리적 용량은 1500MB입니다.