## Sincronizzazione di unità logiche

Lo scopo della sincronizzazione delle unità logiche è quello di calcolare e scrivere i dati di parità sulle unità selezionate. La sincronizzazione delle unità logiche verifica che la ridondanza dei dati per l'unità logica sia corretta.

Se la sincronizzazione automatica è disattivata, è necessario sincronizzare le nuove unità logiche livello RAID 5, dopo averle create. Se la funzione di eliminazione dei dati è disattivata, sincronizzare le unità logiche livello RAID 1 e livello RAID 5 con scadenza settimanale. Quest'operazione non altera i dati sull'unità.

> Nota: è possibile determinare se il controller supporta la sincronizzazione automatica e l'eliminazione dei dati, visualizzando il pannello delle informazioni sul controller. Il pannello delle informazioni riporta se queste funzioni sono attive o disattive.

Per sincronizzare un'unità logica:

1. Selezionare un'unità logica dalla struttura ad albero principale.
2. Selezionare Azioni --> Sincronizza unità logica.
3. Fare clic su Sì.

Se l'unità logica è collegata a un controller che supporta la sincronizzazione automatica, ServeRAID Manager sincronizza automaticamente tutte le nuove unità logiche di livello RAID 5. Viene visualizzato un indicatore di stato nella barra di stato. E' possibile eseguire qualsiasi altra azione sul controller, durante un'operazione di sincronizzazione automatica. E' possibile inoltre disattivare il server durante un'operazione di sincronizzazione automatica, quando si riattiva il server, il firmware continuerà la sincronizzazione automatica dal punto in cui è stata interrotta.

Quando si crea un'unità logica collegata a un controller che non supporta la sincronizzazione automatica, viene inviato un evento di avviso nel visualizzatore eventi, che informa della necessità di sincronizzare l'unità logica prima della memorizzazione dei dati. Completare i passaggi sopra elencati. Per i controller che non supportano l'eliminazione dei dati, sincronizzare in manuale le unità logiche livello RAID 1 e livello RAID 5 con scadenza settimanale. Quest'operazione non altera i dati sull'unità.

La sincronizzazione può essere un'operazione lunga. Non è possibile eseguire altre azioni sul controller fino al termine della sincronizzazione. Non disattivare il server fino al termine della sincronizzazione. Viene visualizzato un indicatore di stato nella barra di stato.