## Zustände von logischen Laufwerken

####

#### Blockiert

Während eines Wiederherstellungsvorgangs setzt der ServeRAID-Controller den Zustand aller logischen Laufwerke der RAID-Stufe-0, die einem fehlgeschlagenen Plattenstapel zugeordnet sind, auf blockiert. Danach werden die Daten auf Laufwerken der RAID-Stufen 1 und 5 wiederhergestellt.

Nach Abschluß des Wiederherstellungsvorgangs, können Sie die logischen Laufwerke mit RAID-Stufe-0 entblocken und wieder auf sie zugreifen. Es kann jedoch sein, daß das logische Laufwerk beschädigte Daten enthält. In diesem Fall müssen Sie die Daten vom aktuellen Sicherungsdatenträger erneut erstellen, installieren oder wiederherstellen.

#### Kritisch

Der Zustand von logischen Laufwerken der RAID-Stufe-1 oder 5, die defekte physische Laufwerke enthalten, ist kritisch. Auf ein logisches Laufwerk im kritischen Zustand kann trotz der Störung des physischen Laufwerks zugegriffen werden.

Bei einem logischen Laufwerk im kritischen Zustand muß das defekte physische Laufwerk ausgetauscht und wiederhergestellt werden.

#### Kritisch während Migration

Ein logisches Laufwerk befindet sich während der Migration im kritischen Zustand.

#### Kritisches System

Der ServeRAID-Controller verwendet diesen Zustand während der Migration eines logischen Laufwerks; dieses befindet sich im kritischen Zustand.

#### OK während Migration

Der Zustand eines logischen Laufwerks während der Migration ist OK.

#### Offline

Das logische Laufwerk ist offline und es kann nicht darauf zugegriffen werden. Dieser Zustand tritt ein, wenn ein oder mehrere physische Laufwerke in einem logischen Laufwerk mit RAID-Stufe-0 defekt sind. Dieser Zustand tritt ebenfalls ein, wenn ein oder mehrere physische Laufwerke in einem logischen Laufwerk mit RAID-Stufe-1 oder 5 defekt sind.

#### OK

Das Laufwerk ist OK. Es befindet sich im einwandfreien, betriebsbereiten Zustand.

#### System

Der ServeRAID-Controller verwendet diesen Zustand während der Migration eines logischen Laufwerks.