## Cuando no se puede pasar del controlador activo al pasivo

Utilice esta acción para forzar una transferencia de control del controlador activo al pasivo por los motivos siguientes:

- Para probar la configuración de transferencia de control.
- Si tiene problemas para acceder a los datos a través de ServeRAID, intente la transferencia de control para ver si de este modo se resuelve el problema.

Avisos:

- Esta acción sólo está disponible si la formación de clústeres está habilitada.
- La transferencia de control sólo detecta controladores anómalos.

1. Pulse un controlador del árbol Principal.
2. Pulse Acciones --> Pasar del controlador activo al pasivo.
3. Pulse Sí para confirmar la transferencia de control.