## RAID 레벨 변경

현재 논리 드라이브에 정의되어 있는 RAID 레벨을 변경할 수 있습니다. RAID 레벨 변경을 사용하려면 어레이의 모든 논리 드라이브가 반드시 같은 RAID 레벨이어야 합니다.

참고: 논리 드라이브가 RAID 레벨-00, 10, 1E0 또는 50이면 논리 드라이브를 다른 RAID 레벨로 변경할 수 없습니다. 논리 드라이브가 RAID 레벨-0, 1, 1E, 5 또는 5E이면 논리 드라이브를 RAID 레벨-00, 10, 1E0 또는 50으로 변경할 수 없습니다.

1. 기본 트리(왼쪽 트리)에서 어레이 를 누르십시오.
2. 조치 --> RAID 레벨 변경을 누르십시오.

   다음 중 하나를 누르면 또하나의 트리가 오른쪽에 표시됩니다. 3단계로 가십시오.

   - RAID 레벨을 RAID 0에서 RAID 5로 변경
   - RAID 레벨을 RAID 1에서 RAID 5로 변경

   참고: 어레이에 이미 최대 수의 물리 드라이브가 있으면(스트라이프 단위 크기를 기초로), 위에 나오는 RAID 레벨 변경 조치를 사용할 수 없습니다.

   다음 중 하나를 누를 경우 5단계로 가십시오.

   - RAID 레벨을 RAID 5에서 RAID 0으로 변경
   - RAID 레벨을 RAID 5E에서 RAID 5로 변경
3. 하나의 준비 드라이브 를 기본 트리에서 오른쪽 트리의 어레이 로 끌어서 선택한 어레이에 추가하십시오.

   참고:

   1. 기본 트리는 선택한 어레이에서 적어도 가장 작은 크기의 물리 드라이브만을 표시합니다. 기존 어레이에 추가할 때 현재 어레이에 있는 가장 작은 드라이브보다 더 작은 물리 드라이브는 추가할 수 없습니다.
   2. 기존 어레이에 추가할 때 현재 어레이에 있는 물리 드라이브보다 더 큰 물리 드라이브를 추가하면 새 드라이브의 모든 공간을 사용할 수는 없습니다.
   3. 선택한 어레이의 기존 물리 드라이브는 온라인으로 표시됩니다. 새로 추가된 물리 드라이브는 새 온라인으로 표시됩니다. 온라인 드라이브는 기존 어레이에서 제거할 수 없습니다.
   4. 어레이에서 새 온라인 드라이브를 제거하려면 기본 트리로 다시 끌어오십시오.

4. 어레이에 물리 드라이브를 추가했으면 다음을 누르고 새 논리 드라이브 구성을 검토하십시오.

5. 오른쪽 패널에 나오는 구성을 검토하십시오. 이것은 사용자가 적용을 누를 때 구성이 논리 드라이브와 여유 공간에 미치는 영향을 설명합니다. 구성을 변경하려면 뒤로를 누르고 어레이 트리 창으로 돌아가십시오.

   추가정보: 트리를 확장하여 다른 구성을 볼 수도 있습니다.

6. 새 구성을 승인하려면 적용을 누르십시오. 관리자가 어레이의 논리 드라이브를 자동으로 이주시킵니다.
   논리 드라이브 구성을 승인하지 않으려면 취소를 누르고 시스템 관리 정보 창으로 돌아가십시오.

   참고: 논리 드라이브 이주는 시간이 많이 걸리는 프로세스입니다. 이주가 완료되기 전까지 컨트롤러에서 다른 조치를 수행할 수 없습니다. ServeRAID 관리자가 상태 표시줄에 진행 표시기를 표시합니다.

7. 확인 팝업 창이 열리면 예를 누르십시오.

RAID 레벨을 변경할 경우, 다음을 고려하십시오.

현재 상태 | 목표 | 작업 | ServeRAID 관리자에서의 작업
두 개 이상의 드라이브에 RAID 레벨-0 | RAID 레벨-5 | 하나의 드라이브 추가 | 기존 어레이에 물리 드라이브 추가 패널을 사용하여 어레이에 추가할 물리 하드 디스크 드라이브를 정의하십시오.
두 개의 드라이브에 RAID 레벨-1 어레이 | RAID 레벨-5 | 하나의 드라이브 추가 | 기존 어레이에 물리 드라이브 추가 패널을 사용하여 어레이에 추가할 물리 하드 디스크 드라이브를 정의하십시오.
RAID 레벨-5 어레이 | RAID 레벨-0 | 어레이의 마지막 드라이브 제거 | 논리 드라이브 이주 구성 요약 검토 패널을 사용하여 RAID 레벨 변경을 확인하십시오. ServeRAID 관리자가 마지막 물리 하드 디스크 드라이브를 어레이에서 자동으로 제거합니다.
RAID 레벨-5 Enhanced | RAID 레벨-5 | 드라이브 추가 또는 제거 안함 | 논리 드라이브 이주 구성 요약 검토 패널을 사용하여 RAID 레벨 변경을 확인하십시오.

### 다음 내용도 참조하십시오.

- 논리 드라이브 이주시 물리 드라이브 및 어레이에 대한 작업