## Starten der Selbsttests (Funktionstests) für ein physisches Laufwerk

Verwenden Sie diese Maßnahme, um die folgenden Selbsttests (Funktionstests) für ein physisches Laufwerk durchzuführen:

- Kurztest. Dieser Test dauert maximal zwei Minuten.
- Erweiterter Test. Dieser Test dauert so lange wie ein vollständiger Funktionstest für ein physisches Laufwerk.

Mit diesen Selbsttests wird geprüft, ob ein physisches Laufwerk funktionstüchtig ist. Wenn ein Laufwerk als funktionsunfähig gekennzeichnet ist, werden durch diese Maßnahme möglicherweise zusätzliche Informationen zur Verfügung gestellt, die der IBM Ansprechpartner verwenden kann, um das Problem zu diagnostizieren.

Wenn ein physisches Laufwerk Selbsttests (Funktionstests) unterstützt, wird in der Informationsanzeige für das ausgewählte physische Laufwerk (das heißt, in der rechten Anzeige) die Zeile Letztes Ergebnis des Selbsttests angezeigt.

1. Klicken Sie in der Hauptbaumstruktur auf ein physisches Laufwerk , einen SCSI-Kanal , ein logisches Laufwerk oder einen Controller .
2. Klicken Sie auf Aktionen --> Selbsttests für physisches Laufwerk --> Kurzen Selbsttest starten, um einen kurzen Test auszuführen.
   oder
   Klicken Sie auf Aktionen --> Selbsttests für physisches Laufwerk --> Erweiterten Selbsttest starten, um einen erweiterten Test auszuführen.

   Daraufhin wird der Selbsttest gestartet, und in der Informationsanzeige wird das Statusanzeigefeld mit der Bezeichnung Selbsttest Prozent abgeschlossen angezeigt. Wenn der Selbsttest zu Ende ausgeführt wurde, wird das Statusanzeigefeld nicht mehr angezeigt, und der Wert für Letztes Ergebnis des Selbsttests wird aktualisiert. Der Wert für Letztes Ergebnis des Selbsttests wird erst dann aktualisiert, wenn der Selbsttest beendet wird, oder wenn Sie angeben, dass der Selbsttest gestoppt werden soll.
   Anmerkung: Wenn Sie diese Maßnahme für einen SCSI-Kanal, ein logisches Laufwerk oder einen Controller verwenden, startet der ServeRAID-Manager Tests für alle physischen Laufwerke, die Selbsttests (Funktionstests) unterstützen und die zum ausgewählten SCSI-Kanal, logischen Laufwerk oder Controller gehören.

Während des Selbsttests empfängt der ServeRAID-Manager Ereignisse. Wenn ein physisches Laufwerk bei einem Selbsttest fehlschlägt, empfängt der Manager ein Ereignis für jedes Laufwerk, das fehlschlägt. Wenn alle Tests beendet wurden, empfängt der Manager das Ereignis "Die Laufwerk-Selbsttests sind beendet."

Sie können einen Selbsttest stoppen, bevor er beendet wird, indem Sie auf Aktionen --> Selbsttest stoppen klicken.

Ergebnisse der vorherigen 20 Selbsttests werden im Protokoll des Plattenlaufwerks jedes getesteten physischen Laufwerks gespeichert. Zum Sichern dieser Ergebnisse:

1. Klicken Sie in der Hauptbaumstruktur auf den Controller .
2. Klicken Sie auf Aktionen --> Druckbare Konfiguration und Ereignisprotokolle speichern. Der ServeRAID-Manager speichert die Ergebnisse der Selbsttests für alle physischen Laufwerke, die den Selbsttest unterstützen, in der Datei RAIDn.LOG. ("n" = Adapternummer)