## Sincronización de discos lógicos

La función de la sincronización de discos lógicos es la de calcular y grabar los datos de paridad en los discos seleccionados. La sincronización de un disco lógico verifica los datos redundantes para que el disco lógico sea correcto.

Si se inhabilita la autosincronización, deben sincronizarse los discos lógicos nivel RAID-5 nuevos después de crearlos. Si se inhabilita el borrado de datos, sincronice los discos lógicos nivel RAID-1 y RAID-5 semanalmente. Esta acción no altera los datos en el disco.

> Aviso: Puede determinarse si el controlador soporta la autosincronización y el borrado de datos mediante la visualización del panel de información del Controlador. El panel de información informa de si esas características están habilitadas o inhabilitadas.

Para sincronizar un disco lógico:

1. Pulse un disco lógico del árbol Principal.
2. Pulse Acciones --> Sincronizar el disco lógico.
3. Pulse Sí.

Si el disco lógico se conecta al controlador que soporta la autosincronización, el Gestor ServeRAID sincroniza automáticamente todos los discos lógicos nivel RAID-5 nuevos.El Gestor visualiza un indicador de progreso en la barra de estado. Puede realizar cualquier otra acción en el controlador durante una autosincronización. También puede desactivar el servidor durante una autosincronización y, cuando se active el servidor, el firmware continuará la autosincronización desde donde se dejó.

Al crear un disco lógico que se conecta a un controlador que no soporta autosincronización, recibirá un evento de aviso en el visor de eventos diciendo que el disco lógico debe sincronizarse antes de almacenar datos. Complete el paso que se lista más arriba. Para controladores que no soportan el borrado de datos, tenga en cuenta la sincronización manual de los discos lógicos nivel RAID-1 y RAID-5 semanalmente. Esta acción no altera los datos en el disco.

La sincronización puede ser un proceso largo. No puede realizar ninguna otra acción en el controlador hasta que la sincronización se haya completado. No desactive el servidor hasta que la sincronización se haya completado. El Gestor visualiza un indicador de progreso en la barra de estado.