## 理解 RAID 技术

RAID 是一种将计算机中的多个物理驱动器组成一个阵列的技术， 您可以将阵列定义为一个或多个逻辑驱动器。每个逻辑驱动器对操作系统表现为单个驱动器。此组合技术显著增加了逻辑驱动器的容量和性能，超过了单个逻辑驱动器的物理限制。

将多个物理驱动器组合成一个逻辑驱动器时， ServeRAID 控制器可以并行方式从阵列中的多个驱动器传送数据。此并行传送的数据传送速率是非阵列驱动器的许多倍。增加的速度使系统可以更好地满足吞吐量（在给定时间内处理的数据量）或多用户网络环境的生产率需求。

响应多个数据请求的能力不仅增加了吞吐量，还降低了响应时间。并行传送和同时响应多个请求的组合允许磁盘阵列在网络环境下提供高级性能。

另见

选择 RAID 级别
理解数据块单元大小
RAID 级别 0
RAID 级别 1
RAID 级别 1E
RAID 级别 5
增强型 RAID 级别 5
RAID 级别 x0