## Erstellen von Plattenstapeln und Hot-Spare-Laufwerke mit physischen Laufwerken

Sie können Platteneinheiten erstellen, um Sicherheit, Durchsatz und Zuverlässigkeit zu verbessern.

1. Erstellen Sie Plattenstapel durch Ziehen physischer Laufwerke von der linken Baumstruktur auf ein Symbol in der rechten Baumstruktur, das folgendermaßen heißt:

- Neuen Plattenstapel hinzufügen
- Neuer Plattenstapel gefolgt von einem Buchstaben (z.B. Neuer Plattenstapel B).

  > Hinweise:

  > 1. Sie können einen ganzen Kanal ziehen, wenn Sie alle bereiten Laufwerke in diesen Kanal verschieben möchten.
  > 2. Wenn Sie ein physisches Laufwerk aus einem neuen Plattenstapel löschen möchten, ziehen Sie es zurück in die linke Baumstruktur.

2. Erstellen Sie Hot-Spare-Laufwerke durch Ziehen eines physischen Laufwerks von der linken Baumstruktur auf das Symbol Hot-Spare-Laufwerke in der rechten Baumstruktur. Das Symbol in der linken Baumstruktur wird zu einem Hot-Spare-Symbol und das Laufwerk wird in der Verzweigung Hot-Spare-Laufwerke in der linken Baumstruktur als Neues Hot-Spare-Laufwerk angezeigt.

   Tip: Wenn Sie ein neues Hot-Spare-Laufwerk zurück in ein bereites Laufwerk ändern möchten, ziehen Sie es zurück in die linke Baumstruktur.

3. Wenn Sie einen Plattenstapelbereich erstellen möchten, klicken Sie auf das Kästchen Plattenstapelbereich.
4. Nachdem Sie alle Plattenstapel und Hot-Spare-Laufwerke definiert haben, klicken Sie auf Weiter. Sie können zuerst überprüfen, ob keine bereiten Laufwerke mehr übrig sind.
   - Wenn Sie keine Plattenstapelbereiche erstellen, wird das Fenster Logisches Laufwerk erstellen geöffnet.
   - Wenn Sie Plattenstapelbereiche erstellen, wird das Fenster Plattenstapelbereiche erstellen geöffnet.

Klicken Sie auf Zurück, um zum Auswahlfenster für Schnellkonfigurationsmodus und benutzerdefinierten Konfigurationsmodus zurückzukehren.
Klicken Sie auf Abbrechen, um den Konfigurationsmodus zu verlassen und zum Fenster Systemverwaltungsinformationen zurückzukehren.

### Siehe auch

Informationen zum Verständnis des Erstellens von Plattenstapeln
Beispielkonfiguration

###