### Echec de la connexion au nom d'hôte [ID], numéro de port [numéro].

Explication : Impossible de communiquer avec le Gestionnaire ServeRAID sur le système distant.

Action :

1. Vérifiez que le Gestionnaire ServeRAID est en cours d'exécution sur le système distant.
2. Dans la fenêtre Ajouter un système distant, vérifiez que le numéro de port spécifié du système distant correspond à la valeur spécifiée sur le système distant en accédant au Gestionnaire ServeRAID en cours d'exécution sur ce système. Pour y accéder, suivez les instructions ci-après.
   1. Cliquez sur Fichier --> Préférences utilisateur.
   2. Cliquez sur Paramètres d'accès à distance.
   3. Vérifiez la valeur du numéro de port.
3. Assurez-vous que les conditions suivantes sont réunies :
   1. Le système distant est activé.
   2. Les systèmes local et distant sont connectés au réseau.
   3. Le support réseau TCP/IP est configuré sur les systèmes local et distant.
   4. Le réseau fonctionne.
4. Si vous essayez de vous connecter à un système distant comportant de nombreuses cartes réseau, vous devez utiliser un nom d'hôte pour vous connecter au système.