## 클러스터링을 위한 ServeRAID 컨트롤러 구성

컴퓨터를 클러스터링하거나 높은 가용성을 위해 ServeRAID를 구성하고 검토할 때 이 조치를 사용하십시오. 클러스터를 구성하려면 클러스터링 하드웨어와 소프트웨어가 필요합니다. ServeRAID 컨트롤러는 하나의 클러스터에서 두 시스템을 지원합니다.

ServeRAID 관리자는 시작 가능-CD 모드에서만 컨트롤러 이름, 상대 컨트롤러 이름, 개시자 ID를 구성하며, 그렇지 않은 경우에는 이 정보를 볼 수만 있습니다.

1. 기본 트리에서 컨트롤러 를 누르십시오.
2. 도구 모음에서 을 누르십시오.

3. 컨트롤러 이름과 상대 컨트롤러 이름을 입력하십시오. 이름은 최대 12자까지 지정할 수 있습니다. 상대 컨트롤러 이름을 입력할 때 창에 그룹 병합 정보가 표시됩니다.
   참고: 이름은 대소문자를 구분합니다.

4. 6 또는 7의 개시자 ID를 선택하십시오.
   참고: 개시자 ID는 상대 컨트롤러 개시자 ID와 구별되는 고유한 것이어야 합니다. 기본값은 7입니다.

5. 이 컨트롤러가 실패한 경우에 논리 드라이브를 다른 컨트롤러와 병합시키려면 공유 선택란을 체크하십시오. 논리 드라이브를 다른 컨트롤러와 병합시키지 않으려면 공유 안함 선택란을 체크하십시오.

   참고:

   > 비공유는 모든 논리 드라이브에 대한 기본값입니다. 그룹 병합 번호는 [200 + 개시자 ID]로 정의됩니다. 비공유 논리 드라이브의 그룹 병합 번호는 변경할 수 없습니다.

   > 논리 드라이브가 공유로 정의되면 논리 드라이브 안의 모든 물리 드라이브가 반드시 공유 채널에 있어야 합니다.

6. 공유 논리 드라이브의 그룹 병합 번호를 입력하십시오. 이 그룹 병합 번호는 상대 컨트롤러와 구별되는 고유한 것이어야 합니다.(즉, 상대 컨트롤러에 속하는 논리 드라이브의 그룹 병합 번호와 같은 그룹 병합 번호일 수 없습니다.)

   참고: 기본 그룹 병합 번호는 논리 드라이브 번호입니다.

ServeRAID 관리자의 현재 세션 중에 작성한 논리 드라이브의 그룹 병합 번호를 구성할 수 있습니다. 논리 드라이브를 작성한 이후 관리자를 종료한 경우에는 그룹 병합 번호를 구성할 수 없습니다. 새로 작성하지 않은 기존의 논리 드라이브의 그룹 병합 번호를 변경하려면 반드시 시작 가능-CD 모드에서 ServeRAID 관리자를 사용해야 합니다.

클러스터링을 위해 두 컨트롤러를 모두 구성했으면 공유 드라이브 보기를 누르고 상대 컨트롤러가 소유하는 물리 드라이브를 볼 수 있습니다.