## Comprensión del nivel RAID-0

El nivel RAID-0 distribuye los datos a través de todos los discos de la batería. De este modo se ofrece una mejor de velocidad sustancial, pero no proporciona redundancia de datos. El nivel RAID-0 proporciona la mayor capacidad de almacenamiento de los niveles de RAID que se ofrecen, porque no se utiliza espacio para datos redundantes ni almacenamiento de paridad.

El nivel RAID-0 requiere un mínimo de una unidad, y en función del nivel de firmware y del tamaño de la unidad de distribución, soporta un máximo de 8 o 16 unidades.

La siguiente ilustración muestra un ejemplo de disco lógico de nivel RAID-0.

### Ejemplo de nivel RAID-0

Empiece con dos discos físicos. |
Cree una batería utilizando los dos discos físicos. |
A continuación, cree un disco lógico dentro de la batería. |
Los datos se distribuyen a través de los datos, creando bloques. Observe que los datos se distribuyen a través de todas las unidades de la batería, pero no se almacenan datos redundantes. |

Un error de disco físico dentro de la batería ocasiona la pérdida de los datos en el disco lógico asignado de nivel RAID-0, pero sólo en este disco lógico. Si tiene discos lógicos asignados de nivel RAID -1, 1E, 5 ó 5E en la misma batería, no se perderán datos.

Nota: Si tiene una batería que sólo contiene un disco físico, sólo puede asignar un nivel RAID-0 al disco lógico de la batería.

Cuando se sustituye un disco anómalo, el controlador ServeRAID puede volver a crear todos los discos lógicos de nivel RAID-1E y nivel RAID-5E automáticamente en el disco físico de sustitución. Sin embargo, los datos almacenados en un disco lógico RAID nivel 0 anómalo se perderán.

Aunque el riesgo de pérdida de datos está presente, tal vez desee asignar un nivel RAID-0 a uno de los discos lógicos para aprovechar la velocidad que este nivel de RAID ofrece. Puede utilizar este disco lógico para almacenar datos de los cuales hace una copia de seguridad diaria y cuya seguridad no es de vital importancia, es decir, datos que se pueden volver a crear fácilmente. Asimismo, tal vez desee utilizar un disco lógico de nivel RAID-0 cuando necesite máxima capacidad.

Consulte también

Comprensión de la tecnología RAID
Comprensión del tamaño de la unidad de distribución de datos
Selección de un nivel RAID
Nivel RAID-1
Nivel RAID-1 ampliado
Nivel RAID-5
Nivel RAID-5 ampliado
Nivel RAID-x0