## Configurazione del controller ServeRAID per l'attività di cluster

Avvalersi di quest'azione per configurare e visualizzare le impostazioni ServeRAID per l' attività di cluster di computer o l'utilizzo di alta disponibilità. Per configurare un cluster, è necessario eseguire l'attività di cluster di hardware e software. Il controller ServeRAID supporta due sistemi in un cluster.

ServeRAID Manager configura il nome controller, il nome controller partner e gli identificatori Initiator solo in modalità CD avviabile; in caso contrario,altrimenti, è possibile solo visualizzare queste informazioni.

1. Selezionare un controller dalla struttura ad albero principale.
2. Selezionare dalla barra degli strumenti.

3. Immettere il nome controller e il nome controller partner. E' possibile specificare un nome di massimo 12 caratteri. Quando si immette il nome controller partner, vengono visualizzate le informazioni del gruppo di unione nella finestra.
   Nota: i nomi sono sensibili al maiuscolo e al minuscolo.

4. Selezionare gli identificatori initiator, che possono coincidere con 6 o 7.
   Nota: gli identificatori initiator devono essere univoci rispetto agli identificatori Initiator del controller partner. L'impostazione predefinita è 7.

5. Se si desidera che un'unità logica sia unita a un altro controller se questo controller viene danneggiato, selezionare la casella Condivisa. Se invece non si desidera che un'unità logica sia unita a un altro controller, selezionare la casella Non condivisa.

   Nota:

   > l'impostazione predefinita è "non condivisa" per tutte le unità logiche. Il numero del gruppo di unione viene definito come [200 + identificatore initiator]. Non è possibile modificare il numero del gruppo di unione per un'unità logica non condivisa.

   > Se un'unità logica è definita come condivisa, tutte le unità fisiche dell'unità logica devono trovarsi su un canale condiviso.

6. Immettere un numero gruppo di unione per l'unità logica condivisa. Questo numero deve essere univoco rispetto al controller partner (cioè, il numero gruppo di unione per un'unità logica che appartiene al controller partner non può coincidere con il numero del gruppo di unione).

   Nota: il numero gruppo di unione predefinito è il numero dell'unità logica.

E' possibile configurare il numero gruppo di unione per un'unità logica creata durante la sessione corrente di ServeRAID Manager. Se il programma è stato chiuso dopo aver creato l'unità logica, non è possibile configurare i numeri gruppi di unione per l'unità. E' necessario utilizzare ServeRAID Manager in modalità CD avviabile per modificare i numeri gruppi di unione per le unità logiche non nuove.

Una volta configurati entrambi i controller per l'attività di cluster, è possibile selezionare Visualizza unità condivise per visualizzare le unità fisiche possedute da un controller partner.