## Modification de la taille de l'unité de segmentation

(mode Démarrage CD uniquement.)

Cette option vous permet de définir la taille la quantité de données que le contrôleur lit simultanément à partir de chaque unité.

1. Cliquez sur un contrôleur dans l'arborescence principale.
2. Cliquez sur Actions --> Modifier la taille de l'unité de segmentation.
3. Cliquez sur une taille d'unité. Les valeurs suivantes sont disponibles :
   - 8 Ko

   > Cette taille d'unité de segmentation permet à une grappe de posséder un maximum de 16 unités physiques.

   - 16 Ko

   > Cette taille d'unité de segmentation permet à une grappe de posséder un maximum de 16 unités physiques.

   - 32 Ko

   > Cette valeur est disponibles si le contrôleur prend en charge une grappe de 16 unités physiques utilisant une unité de segmentation de 32 Ko ou bien s'il ne comporte aucune grappe dotée de plus de 8 unités physiques. Dans les autres cas, cette valeur n'est pas disponible.

   - 64 Ko

   > Cette valeur est disponible si le contrôleur prend en charge une grappe de 16 unités physique utilisant une unité de segmentation de 64 ko ou bien s'il ne comporte aucune grappe dotée de plus de 8 unités physiques. Dans les autres cas, cette valeur n'est pas disponible.

Pour optimiser les performances, choisissez une taille proche de celle de la demande E-S du système.

Attention : une fois une grappe de disques configurée et les données stockées sur des unités logiques, vous ne pouvez pas modifier la taille de l'unité de segmentation sans détruire ces données.

### Voir également

Réglage des performances de votre système
Mode cache à lecture anticipée
Taille de l'unité de segmentation