## 使用「通知管理程式」中的系統

您可使用下列「通知管理程式」中的功能：

- 新增系統
- 刪除系統
- 修改系統

- 傳送測試事件

在使用「ServeRAID 管理程式」來做為外掛應用程式時，您無法使用此動作。

### 新增系統

使用此動作可新增系統到通知清單。在此系統上發生的所有事件都會通知您新增到此清單的每個新系統。

1. 按一下新增系統。
2. 鍵入您想新增的系統的主機名稱或 TCP/IP 位址。
3. 鍵入遠端系統啟動埠號的 TCP/IP 埠。預設埠號為 34571。如果您變更遠端系統上使用者喜好設定中系統啟動埠號時，請在此鍵入此號碼。
4. 按一下新增。
5. 繼續新增系統，或按一下取消，關閉視窗。

在新增系統到通知清單之後，「ServeRAID 管理程式」會嘗試連接到遠端系統，並傳送事件的起始設定。管理程式會使用這些事件來更新正在遠端系統上執行的「ServeRAID 管理程式」介面。

### 刪除系統

使用此動作可刪除通知清單中的遠端系統。

1. 按一下您想要從通知清單中刪除的系統。
2. 按一下刪除系統。
3. 按一下是確認。「ServeRAID 管理程式」會從通知清單中刪除此系統。

在刪除遠端系統後，管理程式就不再通知遠端系統有關在本端系統上所產生的事件。

### 修改系統

使用此動作可修改遠端系統的主機名稱、TCP/IP 位址或埠號。

1. 按一下您想要從通知清單中修改的系統。
2. 按一下修改系統。即開啟「主機」內容視窗。
3. 在適當的輸入欄位中變更主機內容。
4. 按一下確定。

### 傳送測試事件

使用此動作可傳送測試事件到遠端系統。

1. 從通知清單中，按一下您想要對其傳送測試事件的系統。
   備註：如果您未在任何系統上按一下，或是一次多個系統時，此動作便會停用。
2. 按一下動作 --> 傳送測試事件。即開啟一視窗，報告成功或失敗。測試事件不會出現在「通知」事件清單的「前一個傳送的事件」直欄中。
   備註： 如果測試失敗，請驗證下列項目，然後重試此項測試傳送：
   1. 您已鍵入了正確的 TCP/IP 資訊。
   2. 「ServeRAID 管理程式」正在遠端系統上執行中。
3. 按一下確定。