## 驗證叢集

使用這個動作可判定是否正確架構了叢集架構。在「可啟動的 CD」模式中，或當「ServeRAID 管理程式」是另一個程式的外掛程式時，無法使用這個動作。

1. 按一下「主樹狀結構」中的系統。

2. 按一下動作 --> 驗證叢集。即開啟「驗證叢集」視窗。您在步驟 1 中所選取的系統會列示在「節點 A」方塊中。
   備註：您無法在「驗證叢集」視窗中變更「節點 A」系統。若要選取不同的系統，請按一下取消返回「主樹狀結構」。

3. 從「節點 B」下拉清單方塊中選取第二個系統。
   備註：「節點 B」系統被預設為「主樹狀結構」中的第一個系統， 而非「節點 A」系統。若「主樹狀結構」中沒有遠端系統，請按一下取消，返回「主樹狀結構」並新增遠端系統。

4. 按一下啟動。「ServeRAID 管理程式」即掃描這兩個系統來驗證架構。進度指示器會報告驗證的進度。

5. 在驗證完成之前若要加以停止， 請按一下取消。否則，如果「ServeRAID 管理程式」發現架構問題， 就會在訊息欄位中報告問題。如果沒有架構問題，則訊息欄位只報告所發現的叢集配對。

6. 若要在易讀視窗中檢視問題報告事件，請按兩下訊息欄位中的事件。

7. 若要儲存訊息欄位的內容，請按儲存。即開啟「另存新檔」視窗。指定訊息欄位的檔名，然後按一下確定。

8. 按一下完成，結束「驗證叢集」視窗。若架構有問題，請使用架構叢集作業動作來解決問題；然後，重新使用驗證叢集。

### 亦請參閱

架構 ServeRAID 控制器進行叢集作業
IBM Netfinity ServeRAID-4x Ultra160 SCSI 控制器使用者參考手冊