## 将逻辑驱动器解除阻塞

当 ServeRAID 控制器对阵列执行“重建”操作时， 它会重新构造存储在 RAID 级别 1 和 RAID 级别 5 逻辑驱动器中的数据。然而， ServeRAID 控制器不能重新构造存储在该阵列的任何 RAID 级别 0 逻辑驱动器中的数据。当 ServeRAID 控制器检测到阵列有效时，RAID 级别 0 逻辑驱动器中的数据被阻塞，但该数据可能已损坏。

在重建操作完成之后，可以解除对 RAID 级别 0 逻辑驱动器的阻塞，并再次存取它们一次。但记住，该逻辑驱动器可能包含损坏的数据。必须重新创建、安装数据或从最新的备份磁盘或磁带复原数据。

要将阻塞的驱动器解除阻塞：

1. 从“主目录树”单击阻塞的逻辑驱动器。
2. 单击操作 --> 将逻辑驱动器解除阻塞。
3. 单击是，理解该逻辑驱动器上的数据是无效的。“ServeRAID 管理器” 将阻塞的逻辑驱动器解除阻塞。
4. 在使用所有已解除阻塞的逻辑驱动器之前初始化它们。有关更多信息，参考初始化逻辑驱动器。
5. 将数据从最新的备份磁盘或磁带复原到该驱动器。