## Inicio de pruebas de autoverificación de discos físicos

Utilice esta acción para llevar a cabo las siguientes pruebas de autoverificación de discos físicos:

- Prueba breve. Esta pruebe se realiza en dos minutos o menos.
- Prueba ampliada. Esta prueba dura el tiempo que tarda en realizarse la prueba de verificación de discos físicos.

Estas autopruebas validan si un disco físico es funcional. Si un disco está marcado como fuera de servicio, esta acción puede proporcionar información adicional que el servicio técnico de IBM puede utilizar para diagnosticar el problema.

Si un disco físico soporta las pruebas de autoverificación, el panel de información del disco físico seleccionado (es decir, el panel de la derecha) muestra la fila Resultado de la última autoprueba.

1. Pulse un disco físico , un canal SCSI , un disco lógico o un controlador en el Árbol principal.
2. Pulse Acciones --> Autoverificaciones del disco físico --> Iniciar autoverificación breve para llevar a cabo una prueba breve.
   o
   Pulse Acciones --> Autoverificaciones del disco físico --> Iniciar autoverificación ampliada para llevar a cabo una prueba ampliada.

   La autoprueba se inicia y el panel de información muestra un indicador de progreso denominado Porcentaje completado de la autoprueba. Cuando la autoprueba finaliza, el indicador de progreso desaparece y Resultado de la última autoprueba se actualiza. Resultado de la última autoprueba no se actualiza hasta que la autoprueba finaliza o se decide detener la autoprueba.
   Nota: Si utiliza esta acción en un canal SCSI, disco lógico o controlador, Gestor ServeRAID inicia pruebas en todos los discos físicos que ofrecen soporte a las pruebas de autoverificación y que pertenecen al canal SCSI, el disco lógico o el controlador seleccionados.

Durante la autoprueba, ServeRAID recibe sucesos. Cuando un disco físico falla una autoprueba, Gestor ServeRAID recibe un suceso por cada disco que ha fallado. Cuando finalizan todas las pruebas, Gestor ServeRAID recibe el suceso "Las autopruebas del disco han finalizado"

Puede detener una autoprueba antes de que finalice pulsando Acciones --> Detener autoprueba.

Los resultados de las 20 autopruebas anteriores se almacenan en el registro de la unidad de disco para cada disco físico que se pruebe. Para guardar estos resultados:

1. Pulse el controlador en el Árbol principal.
2. Pulse Acciones --> Guardar la configuración imprimible y los archivos de anotaciones cronológicas de sucesos. Gestor ServeRAID guarda los resultados de las autopruebas de todos los discos físicos que ofrecen soporte a autopruebas en el archivo RAIDn.LOG, donde n es el número del adaptador.