## Identificación de discos

Puede identificar el hardware en el servidor porque el indicador asociado con el hardware seleccionado está parpadeando.

1. Pulse cualquier icono del árbol Principal excepto Sistemas gestionados o Sistema .
2. Pulse Acciones --> y la acción Identificar adecuada.

   El Gestor ServeRAID envía un mandato al firmware para que uno o más de los indicadores de los discos físicos empiecen a parpadear, dependiendo de lo siguiente:

   - El elemento seleccionado del árbol Principal
   - Si un dispositivo de unidad controla al elemento y a sus subsistemas.

3. Pulse Aceptar para que el indicador del disco deje de parpadear.

### Al utilizar la acción Identificar para que trabaje con los sistemas

Al seleccionar esta acción para un icono del árbol Principal, el Gestor ServeRAID hace que el indicador de hardware asociado con el icono seleccionado parpadee.

Según donde pulse el botón en el visor del árbol Principal, puede identificar:

- Un disco
- Todos los discos
- Un canal de discos
- Un disco lógico
- Todos los discos lógicos
- Una batería o una batería fragmentada
- Todas las baterías

Puede hacer una sola selección cada vez. El hardware continuará parpadeando hasta que pulse Aceptar en la ventana de mensajes.

Identificar sólo funciona en controladores con un procesador SAF-TE y el firmware adecuado. El procesador utiliza un ID de SCSI; por lo tanto, se visualiza en el árbol Principal tal como sigue:

Unidad

Si un indicador o varios indicadores de disco no parpadean, se debe a que todo o parte del subsistema no está controlado mediante un procesador SAF-TE.

Por ejemplo, si el canal 1 SCSI tiene un procesador SAF-TE, pero el canal 3 SCSI no, y ha seleccionado identificar todos los discos físicos, sólo el canal 1 SCSI parpadeará.

Identificar es particularmente útil para gestores de unidades, como por ejemplo Netfinity(R) EXP15. Puede utilizar la acción Identificar para aclarar con qué disco de la unidad necesita trabajar, antes de sacarlos de la unidad.

Si hay un procesador SAF-TE y el controlador soporta identificación de disco, entonces puede identificar los componentes realizando lo siguiente.

Botón derecho del ratón: | Para identificar...
Controlador | Todos los discos físicos del controlador
Baterías | Todos los discos físicos en todas las baterías
Discos lógicos | Todos los discos físicos en todos los discos lógicos
Discos físicos | Todos los discos físicos
Discos de repuesto dinámico | Todos los discos de repuesto dinámico
Batería ? | Todos los discos físicos en la batería seleccionada
Batería fragmentada ? | Todos los discos físicos en la batería fragmentada seleccionada
Disco lógico ? | Todos los discos físicos en el disco lógico seleccionado
Discos lógicos en batería ? | Todos los discos físicos en los discos lógicos seleccionados
Discos lógicos en batería fragmentada ? | Todos los discos físicos en los discos lógicos seleccionados
Disco físico ? | El disco físico seleccionado.
Discos físicos en batería ? | Todos los discos físicos en la batería seleccionada
Discos físicos en batería fragmentada ? | Todos los discos físicos en la batería seleccionada
Canal ? | Todos los discos físicos del canal seleccionado