## 在系统及其子系统上使用操作

1. 单机主树（即左屏面）上的一项。
2. 单击操作-->一项操作。

操作菜单只启用有对选定项适用的操作。这些操作仅在您右击主树中的对象时可用。

主树图标： | 可进行的操作：
| 可管系统 | 添加远程系统 删除远程系统
| 服务器 | 如果系统是远程的，删除远程系统。 配置 ServeRAID 代理： 安全 此操作在可启动 CD 方式下不可用。 通知 此操作在可启动 CD 方式下不可用。 SNMP 陷阱 此操作在可启动 CD 方式下不可用。 保存可打印配置 保存可打印配置和事件日志 清除所有控制器事件日志 验证群集
| 控制器 | 创建阵列 恢复到出厂缺省设置 从驱动器复制配置 删除所有阵列 在阵列中创建逻辑驱动器？ 为群集配置控制器 查看共享驱动器 从主动到被动控制器的转换失败 扫描新的或已删除的就绪驱动器 识别所有物理驱动器 物理驱动器自检 下面的操作只适用于可启动 CD 方式。 启用/禁用无人照管方式 更改重建率 更改分道单元的大小 启用/禁用预读缓存方式 启用/禁用 BIOS 兼容性映射
| 阵列 | 创建阵列 删除所有阵列 识别所有阵列
| 逻辑驱动器 | 在阵列中创建逻辑驱动器？ 识别所有逻辑驱动器
| 物理驱动器 | 扫描新的或已删除的就绪驱动器 识别所有物理驱动器
| 热备用驱动器 | 识别所有热备用驱动器
| 阵列查询（？） | 删除阵列 识别阵列 更改 RAID 级别自... RAID 0 到 RAID 5 RAID 1 到 RAID 5 RAID 5 到 RAID 0 RAID 5E 到 RAID 5 增加空闲空间 增加逻辑驱动器大小
| 逻辑驱动器查询（？） | 删除逻辑驱动器 初始化逻辑驱动器 同步逻辑驱动器 解除逻辑驱动器阻塞 识别逻辑驱动器？ 物理驱动器自检 下面的操作只适用于可启动 CD 方式。 将写缓存方式切换成后写入/全写
| 阵列查询中的逻辑驱动器（？） | 在阵列中创建逻辑驱动器？ 识别阵列中的所有逻辑驱动器？
| 物理驱动器查询（？） | 识别物理驱动器 创建热备用驱动器 创建待机热备用驱动器 删除热备用驱动器 删除待机热备用驱动器 删除坏死驱动器 更换坏死驱动器 更换驱动器并重建 将驱动器状态设置为联机 物理驱动器自检 如果驱动器报告 PFA，将 PFA 驱动器设置为坏死 以下设备无有效操作： CD-ROM 驱动器 磁带驱动器 安装箱 可拆卸介质 下面的操作只适用于可启动 CD 方式。 将写缓存方式切换成后写入/全写
| 阵列查询中的物理驱动器（？） | 识别阵列中的所有物理驱动器？
| SCSI 通道查询（？） | 扫描新的或已删除的就绪驱动器 识别 SCSI 通道中的所有物理驱动器？ 物理驱动器自检 下面的操作只适用于可启动 CD 方式。 更改 SCSI 传输速度