## ストライプ単位サイズの変更

(始動可能 CD モードのみ。)

このアクションは、コントローラが各ドライブから一度に読み取るデータのチャンクのサイズを設定するために使用します。

1. メイン・ツリーからコントローラをクリ ックします。
2. 「アクション」 --> 「ストライプ単位サイズの変更」をクリックします。
3. ストライプ単位サイズをクリックします。次のものから選択することができます。
   - 8 KB

   > このストライプ単位サイズでは、アレイは物理ドライブを最大 16 個までもつことができます。

   - 16 KB

   > このストライプ単位サイズでは、アレイは物理ドライブを最大 16 個までもつことができます。

   - 32 KB

   > この設定値を使用できるのは、コントローラが 32 K ストライプ単位サイズを使用する 16 個の物理ドライブをもつアレイをサポートする場合、またはコントローラに 8 個を超える物理ドライブをもつアレイがない場合です。その他の場合は、この設定値は使用できません。

   - 64 KB

   > この設定値を使用できるのは、コントローラが 64 K ストライプ単位サイズを使用する 16 個の物理ドライブをもつアレイをサポートする場合、またはコントローラに 8 個を超える物理ドライブをもつアレイがない場合です。その他の場合は、この設定値は使用できません。

全体のパフォーマンスを最大にするためには、システム入出力要求のサイズに近いサイズを選択してください。

重要: アレイを構成してデータを論理ドライブに保管した後は、その論理ドライブ内のデータを破棄しないでストライプ単位サイズを変更することはできません。

### 次も参照してください。

システムのパフォーマンス・チューニング
先読みキャッシュ・モードの説明
ストライプ単位サイズの説明