### L'unità logica [numero] è bloccata sul controller [numero].

Spiegazione: Quando il controller ServeRAID esegue un'operazione di ricreazione su un array, ricostruisce i dati memorizzati nelle unità logiche livello RAID 1 e livello RAID 5. Tuttavia, il controller ServeRAID non può ricostruire i dati memorizzati in una delle unità logiche livello RAID 0 dell'array. I dati delle unità logiche livello RAID 0 vengono bloccati, quando il controller ServeRAID rileva che l'array è valido, ma che i dati potrebbero presentare errori.

Azione: Sbloccare l'unità logica una volta completata l'operazione di ricreazione.