## 變更硬碟機的寫入快取模式

您可以利用這個動作來啟用或停用硬碟機的寫入快取模式設定。 寫入快取模式決定了在確認訊息傳送到控制器之前或之後，硬碟機是否要儲存資料。

1. 按一下「主樹狀結構」中的備妥磁碟機。
2. 按一下動作 --> 將寫入快取模式改成寫回/寫入。
3. 按一下是。

如果您將寫入快取模式設為寫回，控制器會傳送資料到硬碟機來進行儲存。 之後，在實際儲存資料之前，硬碟機會傳送一則確認訊息給控制器。 這種作法可以增加效能，但也有些風險。 比方說，如果斷電，便會失去目前在磁碟機快取記憶體內的資料。

> 注意事項： 如果在使用寫回模式時電源中斷，便可能會失去資料。 請小心考慮要不要在硬碟機上啟用寫回模式。 視您使用系統的方式而定，寫回模式不一定是理想的模式。

如果您將寫入快取模式設為寫入，控制器會傳送資料到硬碟機來進行儲存。 之後，硬碟機會先儲存資料，再傳送一則確認訊息給控制器。 使用寫入模式可能會減少效能，但沒有遺失資料的風險。