## Stati unità fisica

####

#### Non funzionante

L'unità fisica disco rigido non funziona. Un'unità nello stato online, Hot-spare o di ricreazione non funziona. L'unità non risponde ai comandi, quindi il controller ServeRAID non riesce a comunicare correttamente con essa.

Il fatto che un'unità disco rigido si trovi in uno stato non funzionante non significa che sia necessario sostituirla. Prima di sostituire l'unità, assicurarsi che:

1. Tutti i cavi siano stati collegati correttamente al backplane e all'unità disco rigido. Verificare inoltre che tutti i cavi interni al server siano collegati correttamente.

2. Il cassetto dell'unità hot-swap sia posizionato correttamente nell'alloggiamento dell'unità.

#### Hot-spare

Un'unità hot-spare è un'unità disco rigido definita per l'utilizzo automatico in caso di danni a un'unità simile. La capacità dell'unità hot-spare deve essere uguale o maggiore di quella dell'unità sostituita.

Note:

1. Se si desidera disporre di un'unità hot-spare o hot-spare in standby e anche assegnare un livello RAID 5 a una delle unità logiche, è necessario disporre almeno di quattro unità disco rigido.

2. Nel caso di danno all'unità in un array che contiene solo unità logiche assegnate al livello RAID 0, il controller ServeRAID non attiva un'unità hot-spare.

#### Online

L'unità è online. Funziona correttamente e fa parte di un array.

####

#### Pronta

Il controller ServeRAID riconosce un'unità pronta come disponibile per la definizione.

#### Ricreazione

L'unità viene ricreata.

####

#### Standby

Un'unità in standby è un'unità disco rigido temporaneamente non disponibile, un CD-ROM, un nastro, un supporto rimovibile o un enclosure.