## Überbrückung vom aktiven auf den passiven Controller

Mit Hilfe dieser Aktion können Sie eine Überbrückung (Failover) vom aktiven auf den passiven Controller erzwingen. Dafür könnten die folgenden Gründe bestehen:

- Sie möchten Ihre Überbrückungskonfiguration testen.
- Wenn ein Problem beim Zugriff auf Daten über ServeRAID besteht, können Sie eine Funktionsübernahme erzwingen, um zu sehen, ob hierdurch der Fehler korrigiert wird.

Hinweis:

- Diese Aktion steht nur zur Verfügung, wenn die Clusterbildung aktiviert ist.
- Die Überbrückungsfunktion erkennt nur fehlerhafte Controller.

1. Klicken Sie auf einen Controller in der Hauptbaumstruktur.
2. Klicken Sie auf Aktionen --> Überbrückung vom aktiven auf den passiven Controller.
3. Klicken Sie auf Ja, um die Überbrückung zu bestätigen.