## 變更 SCSI 轉送速度

（僅限可啟動 CD 模式。）

您可以利用這個動作變更 SCSI 轉送速度。

1. 按一下「主樹狀結構」中的 SCSI 通道。
2. 按一下動作 --> 變更 SCSI 轉送速度。
3. 按一下功能表中的轉送速度。 以下是可用的選項：
   - 最佳

   > 如果您的控制器能夠支援，便能夠使用這個值； 否則，功能表中不會出現「最佳」。 「最佳」是預設值。 當轉送速度設為「最佳」時，ServeRAID 控制器會根據 SCSI 磁碟機的類型和所用的儲存貯存櫃來決定最佳轉送速度。

   - Ultra160 SCSI
   - Ultra2 SCSI
   - UltraSCSI
   - Fast SCSI-2
   - SCSI-2
   - SCSI-1

   > 如果您的控制器設為 SCSI-1，便能夠使用這個值； 否則，功能表中不會出現 SCSI-1。