## Neues bei ServeRAID R Manager 4.20

Die neueste Version von ServeRAID-Manager verfügt über folgende Funktionen:

- RAID Ebene-00, 10, 1E0 und 50
  Verwenden Sie diese RAID-Ebenen zum Konfigurieren von Plattenstapelbereichen in logische Laufwerke, die maximal bis zu 60 physische Laufwerke einschließen können.
- ServeRAID-Manager-Agent (Nicht verfügbar, wenn Sie den ServeRAID-Manager als eine Plug-In Anwendung verwenden.)
  Den Agenten installieren, um ferne Systeme zu überwachen. Wenn Sie das Programm ServeRAID-Manager auf lokalen Systemen verwenden, können Sie den ServeRAID-Manager-Agenten auf dem lokalen und dem fernen System konfigurieren. Im ServeRAID-Manager-Agenten ist keine grafische Benutzerschnittstelle enthalten, deshalb werden nur sehr wenig Ressourcen verwendet. Auf Windows NT 4.0 und Windows 2000 können Sie den Agenten als Service installieren.
- SNMP-Trap-Manager (Nicht verfügbar, wenn Sie den ServeRAID-Manager als eine Plug-In Anwendung verwenden.)
  Verwenden Sie diese Funktion, um anderen Systemen, auf denen eine SNMP (Simple Network Management Protocol)-Konsole (wie z.B. Netfinity(R) Director oder IT Director) aufgeführt wird, alle SNMP-Traps mitzuteilen, die auf diesem (lokalen) System auftreten.
- Unterstützung für Gehäuse Netfinity EXP 300
- Selbsttests für physische Laufwerke
  Mit diesen Selbsttests wird geprüft, ob ein physisches Laufwerk funktionstüchtig ist. Wenn ein Laufwerk als funktionsunfähig gekennzeichnet ist, liefert diese Aktion möglicherweise zusätzliche Informationen, die der IBM Ansprechpartner verwenden kann, um das Problem zu diagnostizieren.
- Red Hat Linux-Support (Nicht verfügbar, wenn Sie ServeRAID-Manager als eine Plug-In-Anwendung verwenden.)
  Verwenden Sie ServeRAID-Manager, um Systeme, auf denen Red Hat Linux ab Version 6.1 ausgeführt wird, zu konfigurieren, zu verwalten und zu überwachen.
- SCO OpenServer Linux-Support (Nicht verfügbar, wenn Sie ServeRAID-Manager als eine Plug-In-Anwendung verwenden.)
  Verwenden Sie ServeRAID-Manager, um Systeme, auf denen SCO OpenServer ausgeführt wird, zu konfigurieren, zu verwalten und zu überwachen.