## Synchronisieren von Laufwerken

Die Synchronisation von logischen Laufwerken dient dazu, die Paritätsdaten auf den ausgewählten Laufwerken zu berechnen und zu speichern. Durch das Synchronisieren eines logischen Laufwerks kann geprüft werden, ob die Datenredundanz für das logische Laufwerk korrekt ist.

Wenn die automatische Synchronisation inaktiviert ist, müssen Sie neue logische Laufwerke mit RAID-Stufe-5 nach dem Erstellen synchronisieren. Wenn der Datentest inaktiviert ist, sollten Sie logische Laufwerke mit RAID-Stufe-1 und 5 wöchentlich synchronisieren. Hierdurch werden die Daten auf den Laufwerken nicht verändert.

> Hinweis: Sie können überprüfen, ob Ihr Controller automatische Synchronisation und Datentest unterstützt, indem Sie die Informationsanzeige Controller öffnen. Hier wird Ihnen angezeigt, ob diese Funktionen aktiviert oder inaktiviert sind.

So synchronisieren Sie ein logisches Laufwerk:

1. Klicken Sie in der Hauptbaumstruktur auf ein logisches Laufwerk.
2. Klicken Sie auf Aktionen --> Logisches Laufwerk synchronisieren.
3. Klicken Sie auf Ja.

Wenn das logische Laufwerk einem Controller zugeordnet ist, der die automatische Synchronisation unterstützt, synchronisiert ServeRAID Manager automatisch alle neuen logischen Laufwerke mit RAID-Stufe-5. Der Manager zeigt ein Statusanzeigefeld in der Statusleiste an. Während einer automatischen Synchronisation können Sie auf dem Controller alle anderen Aktionen ausführen. Sie können den Server während der automatischen Synchronisation auch abschalten. Wenn Sie den Server wieder einschalten, wird die automatische Synchronisation von der Firmware an dem Punkt fortgeführt, an dem sie abgebrochen wurde.

Wenn Sie ein logisches Laufwerk erstellen, das einem Controller zugeordnet ist, der die automatische Synchronisation nicht unterstützt, erhalten Sie ein Warnungsereignis in der Ereignisanzeige, das Sie darauf hinweist, daß Sie das logische Laufwerk erst synchronisieren müssen, bevor Sie darauf Daten speichern. Führen Sie die oben aufgelisteten Schritte durch. Bei Controllern, die keine Datentests unterstützen, sollten Sie in Betracht ziehen, die logischen Laufwerke mit RAID-Stufe-1 und 5 wöchentlich zu synchronisieren. Hierdurch werden die Daten auf den Laufwerken nicht verändert.

Die Synchronisation kann eine Weile dauern. Auf dem betroffenen Controller können während der Synchronisation keine anderen Aktionen ausgeführt werden. Schalten Sie den Server während der Synchronisation nicht ab. Der Manager zeigt ein Statusanzeigefeld in der Statusleiste an.