### la unidad lógica [número] es crítica en el controlador [número].

Explicación: una unidad física de la unidad lógica especificada está fuera de servicio. Los datos de esta unidad lógica corren riesgo si otra unidad física se estropea.

Acción:

- Si se está realizando una reconstrucción, espere hasta que ésta haya finalizado.
- Si no se está realizando ninguna reconstrucción, realice las acciones siguientes:
  1. Verifique si el controlador, los cables y discos duros están instalados correctamente.
  2. Verifique si hay alimentación en los discos.
  3. Si algunos de los elementos del paso 1 y 2 fueran defectuosos, intente volver a crear la unidad física anómala en una unidad física nueva. Consulte el capítulo de resolución de problemas del manual IBM Netfinity ServeRAID-4x Ultra160 SCSI Controller User's Reference.
     Si alguno de los elementos del paso 1 y 2 no fueran defectuosos, póngase en contacto con el servicio técnico de IBM.