## 시스템 구성 확인

1. 오른쪽 패널에 나오는 구성을 검토하십시오. 이 패널은 사용자가 적용을 누르면 ServeRAID 관리자가 정의할 새 논리 드라이브를 설명합니다. 구성에 관한 추가 정보 및 주의사항이 이벤트 표시기에 표시됩니다.

   추가정보: 트리를 확장시켜 다른 구성을 볼 수도 있습니다.

2. 구성을 변경하려면 다음을 수행하십시오.

   - 어레이 또는 핫스페어 드라이브를 수정하려면 어레이 수정을 누르십시오.

   - 논리 드라이브를 수정하려면 논리 드라이브 수정을 누르십시오.

3. 현재 구성에 만족하면 적용을 누르십시오.

4. 확인 팝업 창이 열리면 예를 누르십시오. 펌웨어가 이 조치를 지원할 경우 ServeRAID 관리자는 자동으로 동기화 프로세스를 시작합니다. 논리 드라이브는 항상 자동으로 동기화됩니다.

   참고: 자동 동기화를 사용 안함으로 설정한 경우에는 ServeRAID 관리자가 논리 드라이브를 자동으로 초기화하지 않습니다.