### Impossibile eliminare l'unità hot-spare dal controller [numero], canale [numero], ID SCSI [numero].
Impossibile eliminare l'unità hot-spare in standby dal controller [numero], canale [numero], ID SCSI [numero].

Spiegazione: non è stato possibile eliminare l'unità hot-spare o l'unità hot-spare in standby perché si è verificato un errore hardware.

Azione:

1. Verificare che il controller, i cavi e le unità disco rigido siano installati correttamente.
2. Verificare che le unità siano attive.
3. Ritentare il comando.
4. Se risulta impossibile eseguire il comando, riavviare il server e ritentare.