## 注释和注意

在您创建配置时，“ServeRAID 管理器” 会在事件查看器中报告与配置有关的注释和注意。这些事件可以帮助您创建更好或更优化的配置。

注意：阵列存储空间仍然可用。

解释：可以在此阵列中创建另一个逻辑驱动器，或增加此阵列中的逻辑驱动器的容量。

注意：物理驱动器包含不可用的容量。

解释：可以用相同大小驱动器容量重新定义阵列来避免浪费空间。

注意：有 n 个就绪驱动器仍然可用。（其中 n 是一个数）

解释：您可以创建另一个阵列、 将剩余的就绪驱动器添加到新阵列之一或创建一个热备用驱动器。

注意：此热备用驱动器将不可用于任何定义的阵列。

解释：此热备用驱动器的容量不够大，不能替换任何阵列中的失效驱动器，或没有冗余逻辑驱动器。

注意：没有任何热备用驱动器可用于阵列 L。（其中 L 是一个字母）

解释：若阵列 L 中的某个驱动器发生故障，则系统不能自动重建它。必须人工重建它。