## Modifica della dimensione dell'unità di stripe

(solo modalità CD avviabile).

Avvalersi di quest'azione per i mpostare la dimensione del segmento di dati che il controller legge da ogni unità.

1. Selezionare un controller dalla struttura ad albero principale.
2. Selezionare Azioni --> Modifica della dimensione dell'unità di stripe.
3. Selezionare la dimensione di un'unità di stripe. Di seguito sono riportate le opzioni disponibili:
   - 8 KB

   > Con questa dimensione di unità di stripe, un array può presentare un massimo di 16 unità fisiche.

   - 16 KB

   > Con questa dimensione di unità di stripe, un array può presentare un massimo di 16 unità fisiche.

   - 32 KB

   > Quest'impostazione è disponibile se il controller supporta un array con 16 unità fisiche che utilizzano 32 K di dimensione unità di stripe o se non contiene nessun array con più di 8 unità fisiche. In caso contrario,quest'impostazione non è disponibile.

   - 64 KB

   > Quest'impostazione è disponibile se il controller supporta un array con 16 unità fisiche che utilizzano 64 K di dimensione unità di stripe o se non contiene nessun array con più di 8 unità fisiche. In caso contrario, quest'impostazione non è disponibile.

Per ottimizzare le prestazioni complessive, scegliere una dimensione vicina alla dimensione della richiesta I/E del sistema.

Attenzione: dopo aver configurato un array e memorizzato i dati sulle unità logiche, non è possibile modificare la dimensione dell'unità di stripe senza distruggere i dati delle unità logiche.

### Consultare inoltre:

Ottimizzazione prestazioni del sistema
Introduzione alla modalità cache read-ahead
Introduzione alla dimensione dell'unità di stripe