## Modification de la vitesse de transfert SCSI

(mode Démarrage CD uniquement)

Cette option vous permet de modifier la vitesse de transfert SCSI.

1. Cliquez sur un canal SCSI dans l'arborescence principale.
2. Cliquez sur Actions --> Modifier la vitesse de transfert SCSI.
3. Cliquez sur une vitesse de transfert dans le menu. Les valeurs suivantes sont disponibles :
   - Optimale

   > Cette valeur est disponible si votre contrôleur la supporte. Sinon, elle n'apparaît pas dans le menu. La valeur Optimale est celle par défaut. Lorsqu'elle est choisie pour la vitesse de transfert, le contrôleur ServeRAID détermine la meilleure vitesse de transfert en fonction des types d'unités SCSI et des boîtiers de stockage utilisés.

   - Ultra160 SCSI
   - Ultra2 SCSI
   - UltraSCSI
   - Fast SCSI-2
   - SCSI-2
   - SCSI-1

   > Cette valeur est disponible si votre contrôleur a lui-même la valeur SCSI-1. Sinon, elle n'apparaît pas dans le menu.