## Konfigurieren physischer Laufwerke

Wenn Sie physische Laufwerke, Plattenstapel und Plattenstapelbereiche konfigurieren, ist es sinnvoll, sich mit folgenden Informationen vertraut zu machen:

- Erstellen von Plattenstapeln und Hot-Spare-Laufwerken

- Informationen zum Verständnis des Erstellens von Plattenstapeln

- Erstellen von Plattenstapelbereichen
- Informationen zum Verständnis des Erstellens von Plattenstapelbereichen
- Arbeiten mit Controller und Plattenstapeln
- Erkennen der benutzerdefinierten Konfigurationssymbole für physische Laufwerke
- Generelle Reihenfolge der Schritte für das Konfigurieren von ServeRAID-Controller

In der Hauptbaumstruktur werden nur bereits Laufwerke angezeigt. Das Systemsymbol ist die oberste Ebene der Hauptbaumstruktur. Darauf folgen:

1. Controller
2. Physische Laufwerke
3. SCSI-Kanal
4. Laufwerk

In der Hauptanzeige (d.h. in der rechten Anzeige) wird die Baumstruktur mit dem Controller als Root angezeigt. Diese Baumstruktur zeigt folgendes:

- Die Plattenstapel, die definiert werden, wenn Sie die Konfiguration beenden.

- Die Hot-Spare-Laufwerke, die definiert werden, wenn Sie die Konfiguration beenden.

- Die Größe aller Plattenstapel.

- Die Größe aller physischen Laufwerke.

- Welche physischen Laufwerke in jedem Plattenstapel definiert sind.

- Welche physischen Laufwerke als Hot-Spare-Laufwerke definiert sind.

In der rechten Baumstruktur gibt es zwei Arten von Elementen: Neue Elemente und Existierende Elemente. Sie können neue Elemente ändern, solange sie noch nicht in der Konfiguration sind. Existierende Elemente können nicht geändert oder gelöscht werden.

Wenn Sie einen Plattenstapelbereich erstellen möchten, klicken Sie auf das Kästchen Plattenstapelbereich. Wenn Sie auf Weiter klicken, wird in der Hauptbaumstruktur noch immer das Systemsymbol als Root der Hauptbaumstruktur angezeigt. Vom Root erweitert sich die Baumstruktur zu den Controllern und deren Plattenstapel. In der Hauptanzeige (d.h. in der rechten Anzeige) wird die Baumstruktur mit dem Controller als root angezeigt. In dieser Baumstruktur wird folgendes angezeigt:

- Die Plattenstapelbereiche, die definiert werden, wenn Sie die Konfiguration beenden.

- Die Größe aller Plattenstapelbereiche.

### Funktionsleiste

Aktuelles Stichwort
Zeigt kontextbezogene Hilfe für eine bestimmte Anzeige an.

### Menüleiste

Anzeige==>
  Funktionsleiste
    Schaltet die Funktionsleiste an oder aus. Die Standardeinstellung ist an (d.h. durch Haken markiert).
  Statusleiste
    Schaltet die Statusleiste ein oder aus. Die Standardeinstellung ist ein (d.h. durch Haken markiert).
Aktionen==>
  Jede Aktion, die für das ausgewählte Symbol in der Hauptbaumstruktur zulässig ist, wird in diesem Menü angezeigt.
    Hinweis: Wenn für das ausgewählte Objekt keine Aktionen zur Verfügung stehen, wird das Menü Aktionen abgeblendet.
Hilfe ==>
  Aktuelles Stichwort
    Zeigt kontextbezogene Hilfe für eine bestimmte Anzeige an.
  Suchen
    Sucht in der Hilfefunktion nach Wörtern und zeigt eine Liste von Themen an, in denen diese vorkommen.
  Index
    Zeigt den Index der Hilfefunktion an.
  Inhalt
    Zeigt das Inhaltsverzeichnis der Hilfefunktion an. Sie können sich mit Hilfe des Inhaltsverzeichnisses mit den Hilfethemen vertraut machen.
  Informationen zu ServeRAID Manager
    Zeigt Versionsnummer, Copyright und rechtliche Hinweise an.