## 물리 드라이브 구성 중 컨트롤러 및 어레이에 대한 작업

트리 아이콘 사용에 익숙하지 않으면 다음 내용을 검토하십시오.

- 기본 트리 아이콘 및 조치
- 구성 트리 아이콘 및 조치

1. 기본 트리(왼쪽 패널)에서 항목을 누르십시오.
2. 조치 --> 조치를 누르십시오.

기본 트리에서 구성 트리로 아이콘을 끌어 놓을 수도 있습니다. 조치 메뉴에는 선택한 항목에 해당하는 조치만 사용할 수 있습니다. 기본 트리 또는 구성 트리에서 오브젝트를 오른쪽 마우스 단추로 누를 때에도 같은 조치를 사용할 수 있습니다.

### 기본 트리 아이콘 및 조치

기본 트리 아이콘 | 가능한 작업
시스템 | 없음
컨트롤러 | 없음
물리 드라이브 | 새 어레이 또는 기존 어레이에 모든 준비 드라이브 추가 준비 드라이브를 추가할 수 있는 사용 가능한 어레이의 메뉴를 표시합니다.
SCSI 채널 | 새 어레이 또는 기존 어레이에 모든 준비 드라이브 추가 준비 드라이브를 추가할 수 있는 사용 가능한 어레이의 메뉴를 표시합니다.
준비 드라이브 | 핫스페어 작성 준비 드라이브를 핫스페어 드라이브로 지정합니다. 새 어레이 또는 기존 어레이에 추가 준비 드라이브를 추가할 수 있는 사용 가능한 어레이의 메뉴를 표시합니다.
새 온라인 드라이브 | 새 어레이에서 제거 ? 새 어레이에서 새 온라인 드라이브를 제거합니다.
새 핫스페어 | 새 핫스페어 드라이브 삭제 새 핫스페어를 준비 드라이브로 되돌립니다.

### 구성 트리 아이콘 및 조치

구성 트리 아이콘 | 가능한 작업
컨트롤러 | 없음
어레이 | 모든 새 어레이 삭제 구성에서 모든 새 어레이를 삭제합니다.
새 어레이 ? | 새 어레이 삭제 ? 선택한 새 어레이를 삭제합니다. 확장 어레이에서 제거 ? 새 확장 어레이에서 선택한 어레이를 제거합니다.
새 온라인 | 새 어레이에서 제거 ? 새 어레이에서 새 온라인 드라이브를 제거합니다.
새 핫스페어 | 새 핫스페어 드라이브 삭제 어레이에서 핫스페어 드라이브를 제거하고 새 핫스페어를 준비 드라이브로 되돌립니다.
핫스페어 드라이브 | 모든 새 핫스페어 드라이브 삭제 어레이에서 모든 핫스페어 드라이브를 제거하고 핫스페어를 준비 드라이브로 되돌립니다.