## Modificación del nivel RAID

Puede modificar los niveles RAID de los discos lógicos definidos actualmente. Para utilizar Modificar nivel RAID, todos los discos lógicos dentro de la batería deben estar en el mismo nivel RAID.

Aviso: Si el disco lógico está en un nivel RAID-00, 10, 1E0 ó 50, no puede modificar el disco lógico a otro nivel RAID. Si el disco lógico está en un nivel RAID-0, 1, 1E, 5 ó 5E, no puede modificar el disco lógico a un nivel RAID-00, 10, 1E0 ó 50.

1. Pulse una batería del árbol Principal (es decir, el árbol de la izquierda).
2. Pulse Acciones --> Modificar nivel RAID.

   Si pulsa uno de los siguientes, se visualizará otro árbol en la derecha. Vaya al paso 3.

   - Modificar nivel RAID de RAID 0 a RAID 5
   - Modificar nivel RAID de RAID 1 a RAID 5

   Aviso: Si la batería ya contiene el número máximo de discos físicos (basándose en el tamaño de la unidad de distribución de datos), las acciones de más arriba Modificar nivel RAID no están disponibles.

   Si pulsa uno de los siguientes, vaya al paso 5.

   - Modificar nivel RAID de RAID 5 a RAID 0
   - Modificar nivel RAID de RAID 5E a RAID 5
3. Añada a la batería seleccionada arrastrando un disco preparado desde el árbol Principal a la batería del árbol de la derecha.

   Avisos:

   1. El árbol Principal sólo visualiza los discos físicos que son como mínimo del tamaño del disco físico más pequeño en la batería seleccionada. Al añadir a una batería existente, no puede añadir discos físicos más pequeños que el disco más pequeño actualmente en la batería.
   2. Al añadir a una batería existente, si se añaden discos físicos mayores que el disco físico actualmente en la batería, no podrá utilizar todo el espacio en los discos nuevos.
   3. Todos los discos existentes en la batería seleccionada están etiquetados En línea. Los discos físicos añadidos recientemente están etiquetados En línea nuevo. No puede eliminar discos en línea de una batería existente.
   4. Si desea eliminar un disco en línea nuevo de la batería, arrástrelo otra vez hacia el árbol Principal.

4. Después de añadir discos físicos a las baterías, pulse Siguiente para revisar la configuración del disco lógico nuevo.

5. Revise la configuración del panel de la derecha. Ésta describe de qué modo la configuración afectará a los discos lógicos y al espacio libre cuando se pulse Aplicar. Si desea modificar la configuración, pulse Atrás para volver a la ventana árbol de batería.

   Consejo: Puede expandir el árbol para otra vista de la configuración.

6. Pulse Aplicar para aprobar la configuración nueva. El Gestor migra automáticamente los discos lógicos de la batería.
   Si no desea aprobar la configuración del disco lógico, pulse Cancelar y vuelva a la ventana información de gestión de sistema.

   Aviso: La migración de discos lógicos es un proceso largo. No puede realizar ninguna otra acción en el controlador afectado hasta que la migración se haya completado. El Gestor de ServeRAID visualiza un indicador de proceso en la barra de estado.

7. Pulse Sí cuando se abra la ventana emergente de confirmación.

Al modificar el nivel RAID, tenga en cuenta lo siguiente:

Si tiene... | Y desea... | Entonces... | Y en el Gestor ServeRAID...
Batería nivel RAID-0 con dos o más discos | Nivel RAID-5 | Añadir un y sólo un disco | Utilice el panel Añadir discos físicos a una batería existente para definir la unidad del disco duro física que está añadiendo a la batería.
Batería Nivel RAID-1 con dos y sólo dos discos | nivel RAID-5 | Añadir un y sólo un disco | Utilice el panel Añadir discos físicos a una batería existente para definir la unidad del disco duro física que está añadiendo a la batería.
Batería nivel RAID-5 | nivel RAID-0 | Elimine el último disco en la batería | Utilice el panel Revisión del resumen de la configuración de la migración del disco lógico para confirmar la modificación de nivel RAID. El Gestor ServeRAID elimina automáticamente la última unidad de disco duro física de la batería.
Nivel RAID-5 Enhanced | nivel RAID-5 | No añada ni elimine un disco | Utilice el panel Revisión del resumen de la configuración de la migración del disco lógico para confirmar la modificación de nivel RAID.

### Consulte también el apartado:

- Cómo trabajar con discos físicos y baterías durante la migración de discos lógicos