## Selección del nivel RAID según la capacidad de la batería

Considere este nivel RAID... | Si la batería tiene...
Nivel RAID-0 | Una o más unidades de disco duro en una batería. Notas: Es la única opción si la batería sólo contiene una unidad de disco duro. Puede seleccionar RAID 0 para cualquier disco lógico.
nivel RAID-1 | Dos unidades de disco duro. El valor por omisión para dos unidades de disco duro es el nivel RAID-1.
nivel RAID-1E | Tres o más unidades de disco.
nivel RAID-5 | Tres o más unidades de disco.
nivel RAID-5E | Cuatro o más unidades de disco.
nivel RAID-00 | Dos o más unidades de disco.
nivel RAID-10 | Cuatro o más unidades de disco.
nivel RAID-1E0 | Seis o más unidades de disco.
nivel RAID-50 | Seis o más unidades de disco.

Nota: Si tiene previsto utilizar Cambiar nivel RAID, debe asignar el mismo nivel RAID a todos los discos lógicos de la batería.

### Consulte también

Selección de un nivel RAID (Ajuste del rendimiento)