### Impossible de copier la configuration de l'unité du canal [numéro], ID SCSI [numéro] sur le contrôleur [numéro].

Explication : La configuration de l'unité indiquée contient une grappe de disques comprenant plus de 8 unités physiques. Le contrôleur ServeRAID-3L peut prendre en charge au maximum 8 unités dans une grappe de disques si la taille de l'unité de segmentation est de 32 Ko ou 64 Ko.

Action :

1. Remplacez le contrôleur ServeRAID-3L par un contrôleur ServeRAID-3H. La configuration enregistrée sur l'unité de disque dur spécifiée est uniquement prise en charge sur un contrôleur ServeRAID-3H ou un matériel ultérieur.
   ou
2. Créez une configuration contenant au maximum 8 unités dans une grappe de disques de taille d'unité de segmentation de 32 Ko ou 64 Ko.
   Remarque : lorsque vous créez une configuration, vous détruisez les données des unités de disque dur.