## Configurazione di un controller ServeRAIDTM: passaggi di base

1. Selezionare il controller dalla visualizzazione struttura, che si desidera configurare.

   Suggerimento: è possibile selezionare solo controller, ma si può espandere e comprimere l'intera struttura.

2. Selezionare Azioni --> Crea array. Si apre la finestra Configurazione.

3. Selezionare la modalità di configurazione rapida o personalizzata; quindi scegliere Avanti.

   Se si seleziona....
   Modalità rapida, ServeRAID Manager automaticamente: | Modalità personalizzata, ServeRAID Manager automaticamente:
   Crea una o più array disco, basate sul numero e sulla dimensione delle unità fisiche pronte nel sistema. Definisce un'unità hot-spare, s e sono disponibili quattro o più unità fisiche pronte della stessa dimensione. Definisce un'unità logica per ogni array. | Selezionando le unità fisiche si desidera includerle nelgli array disco o creare unità hot-spare. Definizione unità logiche per gli array.

4. Dopo aver riesaminato il riepilogo di configurazione, selezionare Applica e verranno configurati il controller, l'inizializzazione e la sincronizzazione delle unità logiche.

Le nuove unità logiche e la configurazione sono pronte all'uso.

Consultare inoltre:

Esempio di configurazione rapida
Configurazione di un controller