## Ändern der Größe der einheitenübergreifende Datenblockeinheit

(nur für CD-Startmodus.)

Mit Hilfe dieser Aktion können Sie d ie Größe des Datenblocks festlegen, die der Controller gleichzeitig von jedem Laufwerk liest.

1. Klicken Sie auf einen Controller in der Hauptbaumstruktur.
2. Klicken Sie auf Aktionen --> Größe der einheitenübergreifende Datenblockeinheit ändern.
3. Klicken Sie auf einen Wert. Sie haben die Auswahl zwischen:
   - 8 KB

   > Bei dieser Größe der einheitenübergreifende Datenblockeinheit kann ein Plattenstapel aus bis zu 16 physischen Laufwerken bestehen.

   - 16 KB

   > Bei dieser Größe der einheitenübergreifende Datenblockeinheit kann ein Plattenstapel aus bis zu 16 physischen Laufwerken bestehen.

   - 32 KB

   > Diese Einstellung steht zur Verfügung, wenn der Controller Plattenstapel mit bis zu 16 physischen Laufwerken bei einer Größe der einheitenübergreifende Datenblockeinheit von 32 KB unterstützt, oder der Controller keine Plattenstapel mit jeweils mehr als 8 physischen Laufwerken enthält. Andernfalls steht diese Einstellung nicht zur Verfügung.

   - 64 KB

   > Diese Einstellung steht zur Verfügung, wenn der Controller Plattenstapel mit bis zu 16 physischen Laufwerken bei einer Größe der einheitenübergreifende Datenblockeinheit von 64 KB unterstützt, oder der Controller keine Plattenstapel mit jeweils mehr als 8 physischen Laufwerken enthält. Andernfalls steht diese Einstellung nicht zur Verfügung.

Um die Durchsatzleistung zu maximieren, wählen Sie eine Größe, die möglichst genau dem Wert für die System-E/A-Anforderung entspricht.

Achtung: Nachdem Sie einen Plattenstapel konfiguriert und Daten auf den logischen Laufwerken gespeichert haben, können Sie die Größe der einheitenübergreifende Datenblockeinheit auf den logischen Laufwerken nicht mehr ändern, ohne daß es dabei zu Datenverlusten kommt.

### Siehe ebenfalls:

Durchsatzverbesserung
Der Vorauslese-Cache-Modus
Größe der einheitenübergreifende Datenblockeinheit