### Impossibile copiare la configurazione dall'unità sul canale [numero], ID SCSI [numero] sul controller [numero].

Spiegazione: la configurazione sull'unità specificata contiene un array con più di 8 unità fisiche. Il controller ServeRAID-3L non supporta più di 8 unità in un array, quando la dimensione dell'unità di stripe è di 32 KB o 64 KB.

Azione:

1. Sostituire il controller ServeRAID-3L con un controller ServeRAID-3H. La configurazione memorizzata sull'unità disco rigido specificata è supportata solo su un controller ServeRAID-3H o su un dispositivo hardware successivo.
   o
2. Creare una nuova configurazione che non contenga più di 8 unità in un array con la dimensione dell'unità di stripe di 32 KB o 64 KB.
   Nota: nel creare una nuova configurazione saranno distrutti i dati attualmente sulle unità disco rigido.