## Poner un disco PFA fuera de servicio

Puede utilizar esta acción sólo en un disco físico que notifique un Error PFA y que forme p arte de una batería. En alojamientos Netfinity, si un disco físico forma parte de una batería, debe poner el disco fuera de servicio antes de extraer el disco del alojamiento. Al hacer esto se elimina el riesgo de perder datos. Después de sustituir el disco físico, puede reconstruir la batería afectada.

Atención:

- (Para discos lógicos noRAID nivel x0) Si un disco lógico se encuentra en un estado crítico y decide utilizar esta acción en un disco con notificación de PFA, el estado del disco lógico cambiará a fuera de línea.
- (Para discos lógicos RAID nivel x0) Si un disco lógico se encuentra en un estado crítico y decide utilizar esta acción en un disco con notificación de PFA, el estado del disco lógico puede cambiar a fuera de línea.

1. Pulse el disco lógico en el Árbol principal.
2. Pulse Acciones --> Poner disco fuera de servicio. Se abre una ventana que le avisa de que esta acción puede corromper datos.
   Nota: Si el disco lógico que contiene este disco físico ya está fuera de línea, Gestor ServeRAID no muestra este aviso porque los datos ya se han corrompido. Continúe con el paso 4.
3. Pulse Sí. El Gestor ServeRAID pone el disco fuera de servicio.
4. Sustituya y reconstruya el disco físico fuera de servicio.