## Selezione del livello RAID in base alla capacità dell'array

Considerare questo livello RAID... | Se l'array presenta...
Livello RAID 0 | Una o più unità disco rigido in un array. Nota: Questa è l'unica possibilità se l'array contiene una sola unità disco rigido. E' possibile selezionare RAID 0 per qualsiasi unità logica.
Livello RAID 1 | Due unità disco rigido. L'impostazione predefinita per due unità disco rigido è il livello RAID 1.
Livello RAID 1E | Tre o più unità disco.
Livello RAID 5 | Tre o più unità disco.
Livello RAID 5E | Quattro o più unità disco.
Livello RAID 00 | Due o più unità disco.
Livello RAID 10 | Quattro o più unità disco.
Livello RAID 1E0 | Sei o più unità disco.
Livello RAID 50 | Sei o più unità disco.

Nota: se si intende utilizzare Modifica livello RAID, è necessario assegnare lo stesso livello RAID a tutte le unità logiche dell'array.

### Consultare inoltre:

Selezione di un livello RAID (ottimizzazione prestazioni)