## Mise hors ligne du contrôleur

Cette option vous permet de déclencher la mise hors ligne du contrôleur actif et de basculer vers le contrôleur passif pour les raisons suivantes :

- Pour tester la configuration de mise hors ligne.
- En cas de difficultés d'accès aux données via ServeRAID, la mise hors ligne avec transfert vers un autre contrôleur peut permettre de régler le problème.

Remarques :

- Cette option n'est disponible que si la mise en cluster est activée.
- La mise hors ligne permet de détecter les contrôleurs défaillants.

1. Cliquez sur un contrôleur dans l'arborescence principale.
2. Cliquez sur Actions --> Mise hors ligne du contrôleur.
3. Cliquez sur Oui pour confirmer la mise hors ligne.