## 在逻辑驱动器迁移期间使用物理驱动器和阵列

若不熟悉目录树图标，则可能要复查下列信息：

- “主目录树”图标和操作
- “配置目录树”图标和操作

1. 从“主目录树”（即左屏面）单击某个项目。
2. 单击操作 --> 某个操作。

也可以将图标从“主目录树”拖放至“配置目录树”。“操作”菜单只启用对所选项目适当的操作。当您用鼠标右按钮单击“主目录树”或“配置目录树”中的某个对象时， 这些相同的操作也可用。

### “主目录树”图标和操作

“主目录树”图标： | 可以执行的操作：
系统 | 无。
控制器 | 无。
物理驱动器 | 无。
SCSI 通道 | 无。
就绪驱动器 | 添加至阵列？ 添加所选就绪驱动器。
新的联机驱动器 | 从阵列中除去？ 从新阵列中除去新的联机驱动器。

### “配置目录树”图标和操作

“配置目录树”图标： | 可以执行的操作：
控制器 | 无。
阵列 | 无。
阵列？ | 无。
新的联机 | 从阵列中除去？ 从阵列中除去新的联机驱动器。
联机 | 无。