## Configuration du contrôleur ServeRAID pour la mise en cluster

Cette option vous permet de configurer et d'afficher les paramètres ServeRAID pour la mise en cluster de machines ou l'utilisation d'une haute disponibilité. Vous aurez besoin d'une mise en cluster matérielle et logicielle pour configurer un cluster. Le contrôleur ServeRAID prend en charge deux systèmes dans un cluster.

Le Gestionnaire ServeRAID configure le nom du contrôleur, celui du contrôleur partenaire et les identificateurs de déclencheur uniquement en mode Démarrage CD. Sinon, vous pouvez uniquement voir ces informations.

1. Cliquez sur un contrôleur dans l'arborescence principale.
2. Cliquez sur dans la barre d'outils.

3. Entrez les noms du contrôleur et du contrôleur partenaire. Le nom peut contenir jusqu'à 12 caractères. Lorsque vous entrez le nom du contrôleur partenaire, les informations sur le groupe de fusion s'affichent dans la fenêtre.
   Remarque :vous devez respecter les majuscules/minuscules pour les noms saisis.

4. Sélectionnez les identificateurs de déclencheur (6 ou 7).
   Remarque :ces identificateurs doivent être totalement distincts de ceux du contrôleur partenaire. Le nombre par défaut est 7.

5. Si vous souhaitez fusionner une unité logique avec un autre contrôleur, après échec du premier contrôleur, cochez la case Partagé. Si vous ne voulez pas de fusion, cochez la case Non partagé.

   Remarques :

   > La valeur Non partagé est celle définie par défaut pour toutes les unités logiques. Le numéro du groupe de fusion correspond à [200 + l'identificateur de déclencheur]. Vous ne pouvez pas modifier le numéro du groupe de fusion pour une unité logique non partagée.

   > Si une unité logique est partagée, toutes les unités physiques de cette unité logique doivent se trouver sur un canal partagé.

6. Entrez un numéro de groupe de fusion pour l'unité logique partagée. Ce numéro doit être unique par rapport au contrôleur partenaire (le numéro de groupe de fusion d'une unité logique appartenant au contrôleur partenaire doit être distinct des autres).

   Remarque : le numéro de groupe de fusion par défaut correspond au numéro d'unité logique.

Vous pouvez configurer des numéros de groupes de fusion pour une unité logique créée lors de la session en cours du Gestionnaire ServeRAID. Si vous avez quitté le gestionnaire depuis la création de l'unité logique, vous ne pouvez pas configurer de numéros de groupes de fusion pour cette dernière. Vous devez dans ce cas utiliser le Gestionnaire ServeRAID en mode Démarrage CD pour modifier le numéros de groupes de fusion des unités logiques déjà existantes.

Une fois les deux contrôleurs configurés pour la mise en cluster, vous pouvez cliquer sur Afficher les unités partagées pour voir les unités physiques détenues par un contrôleur partenaire.