## 논리 드라이브 동기화

논리 드라이브 동기화의 목적은 선택한 드라이브의 패리티 데이터를 계산하고 쓰기 위한 것입니다. 논리 드라이브 동기화를 통해 논리 드라이브의 데이터 리던던시가 올바른지 확인할 수 있습니다.

자동 동기화를 사용할 수 없는 경우, 드라이브 작성 후 새 RAID 레벨-5 논리 드라이브를 반드시 동기화해야 합니다. 데이터 스크럽을 사용할 수 없는 경우, RAID 레벨-1과 RAID 레벨-5 논리 드라이브를 매주 동기화해야 합니다. 이러한 작업을 수행해도 드라이브에 있는 데이터는 변경되지 않습니다.

> 참고: 컨트롤러 정보 패널을 검토하여 컨트롤러가 자동 동기화 및 데이터 스크럽을 지원하는지 알 수 있습니다. 정보 패널은 이러한 기능의 사용 가능 여부를 보고합니다.

논리 드라이브를 동기화하려면 다음을 수행하십시오.

1. 기본 트리에서 논리 드라이브 를 누르십시오.
2. 조치 --> 논리 드라이브 동기화를 누르십시오.
3. 예를 누르십시오.

논리 드라이브가 자동 동기화를 지원하는 컨트롤러에 접속되어 있으면 ServeRAID 관리자는 모든 새 RAID 레벨-5 논리 드라이브를 자동으로 동기화합니다. 관리자가 상태 표시줄에 진행 표시기를 표시합니다. 자동 동기화가 진행되는 동안에는 컨트롤러에서 다른 조치를 수행할 수 없습니다. 자동 동기화 중에는 서버를 끌 수 있으며, 서버를 다시 켜면 펌웨어는 자동 동기화가 중단되었던 곳에서 동기화를 계속합니다.

자동 동기화를 지원하지 않는 컨트롤러에 접속하는 논리 드라이브를 작성할 경우에는, 데이터를 저장하기 전에 논리 드라이브를 반드시 동기화해야 한다는 내용의 경고 이벤트가 이벤트 표시기에 표시됩니다. 위에 열거된 단계를 완료하십시오. 데이터 스크럽을 지원하지 않는 컨트롤러의 경우, RAID 레벨-1과 RAID 레벨-5 논리 드라이브를 매주 수동으로 동기화하는 것을 고려하십시오. 이러한 작업을 수행해도 드라이브에 있는 데이터는 변경되지 않습니다.

동기화는 시간이 많이 걸리는 작업입니다. 동기화가 완료되기 전까지는 컨트롤러에서 다른 조치를 수행할 수 없습니다. 동기화가 완료되기 전에는 서버를 끄지 마십시오. 관리자가 상태 표시줄에 진행 표시기를 표시합니다.