## ServeRAID TM 管理器 4.20 的新特性

ServeRAID 管理器的最新版本具有以下新特性：

- RAID 级别-00、10、1E0 和 50
  使用此 RAID 级别将跨接阵列配置成最多可包含 60 个物理驱动器的逻辑驱动器。
- “ServeRAID 管理器”代理（它在将 ServeRAID 管理器用作插件应用程序时不可用。）
  安装该代理以监控远程系统。通过在本地系统上使用“ServeRAID 管理器”程序，可同时在远程和本地系统上配置“ServeRAID 管理器”代理。 ServeRAID 管理器代理不包括图形用户界面，因此它使用非常少的资源。在 Window NT 4.0 和 Windows 2000 上，您可将该代理作为服务安装。
- “SNMP 陷阱管理器”（它在将“ServeRAID 管理器”用作插件应用程序时不可用。）
  使用此特性向运行 SNMP（简单网络管理协议）控制台（如 Netfinity(R) Director 或 IT Director）的其他系统通知在此（即本地）系统上发生的所有 SNMP 陷阱。
- Netfinity EXP 300 安装箱支持
- 物理驱动器自检。
  这些自检将验证物理驱动器的功能是否正常。 如果驱动器标记为坏死，则此操作可能提供其他信息，IBM 服务代表可以使用这些信息诊断问题。
- Red Hat Linux 支持（在将“ServeRAID 管理器”用作插件应用程序时不可用。）
  使用“ServeRAID 管理器”来配置、管理和监控运行 Red Hat Linux 6.1 或更高版本的系统。
- SCO OpenServer 支持（它在将“ServeRAID 管理器”用作插件应用程序时不可用。）
  使用“ServeRAID 管理器”来配置、管理和监控运行 SCO OpenServer 的系统。