### No se pudo definir un disco de repuesto dinámico en el controlador [número], canal [número], ID de SCSI [número].
No se pudo definir un disco de repuesto dinámico en espera en el controlador [número], canal [número], ID de SCSI [número].

Explicación: El disco de repuesto dinámico o el disco de repuesto dinámico en espera no se ha podido definir porque se ha producido un error de hardware.

Acción:

1. Verifique si el controlador, los cables y discos duros están instalados correctamente.
2. Verifique si hay alimentación en los discos.
3. Vuelva a intentar el mandato.
4. Si el mandato sigue fallando, vuelva a iniciar el servidor e intente de nuevo el mandato.